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[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc14269]第一章 需求概要
我院拟对《长安医院移动护理建设项目》的软件、硬件设备采购和网络集成进行公开招标。
1、 招标内容
本次招标完成B楼住院部中12个护理单元的移动护理系统建设，包括：移动护理软件系统、移动所涉及硬件设备（PDA、腕带和瓶贴打印机）及无线覆盖网络的建设；
本次无线网络建设的目的是：基于移动医护的需求出发，建设满足移动护理、移动查房、心电监护等移动医疗业务终端的接入网络。
本次移动护理无线网络建设以B栋5F-16F（共12层）做为一期工程，项目要求做规划设计时要从全局考虑，便于后续扩容建设。 
本次移动护理无线网络建设的技术要求：
1、 支持协议：支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；
2、 信号强度：在医护人员进行移动医护业务的目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上；
3、 漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换 。
4、 室内信号基站信号稳定性：STA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0.1%（连续测试时间不少于5分钟），提供第三方测试报告复印件。
5、 信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道；
6、 ★护士站、病房、配药室等护士活动区域要求无线零漫游覆盖，且必须满足内外网物理隔离，提供第三方测试报告复印件及设备原厂承诺函；
7、 公共走廊、会议室、办公室要求无线覆盖；
8、 点位布防合理美观，规范施工，施工现场及弱电间均须保持整洁；
9、 综合布线规范、标签标识清晰、台帐准确。


[bookmark: _TOC_250001]
[bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Toc24484]第二章 采购内容和要求

1、 [bookmark: 一、采购内容][bookmark: 二、技术和商务要求]采购内容
本次无线网络建设的目的是：基于移动医护的需求出发，建设满足移动护理、移动查房、心电监护等移动医疗业务终端的接入网络。
本次移动护理无线网络建设以B栋5F-16F（共12层）做为一期工程，项目要求做规划设计时要从全局考虑，便于后续扩容建设。 
本次采购仅考虑“零漫游”方案。
2、 技术要求
（1） 总体要求：
1) 支持协议：支持IEEE802.11g/n/ac/ax
2) 设备配置：为保证信号质量，要求病房、医护办公室、配药室至少安装1个无线AP或天线，整体目标区域无线无死角全覆盖，楼层设备数量及汇总数量按照招标要求进行现场勘查设计网络方案。
3) 信号强度：在医护人员进行移动医护业务的目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。
4) 漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换 。
5) 室内信号基站信号稳定性：STA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0.1%（连续测试时间不少于5分钟），提供第三方测试报告复印件并加盖厂商公章。
6) 信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道。
7) 可维护性：所有有源设备必须支持端口（含天馈口）检测功能，可以现场通过指示灯、远程网管等多种方式进行查看，方便管理和维护
8) 质保要求：承诺对整个项目不低于三年质保，提供制造厂商针对本项目质保承诺函原件并加盖厂商公章。
（2） 室内信号终端系统技术要求
1) 无线标准：支持IEEE802.11 g/n/ac/ax
2) 采用双路双频设计，2.4GHz，5GHz
3) 设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位
4) 无线信号强度：无线信号强度≥-65dBm。
5) 安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2
6) 多SSID：支持
7) VLAN：支持
8) QoS 802.11e：支持
9) 频率范围：符合中国相关标准规定
10) 支持隐蔽部署，实现病区的入室信号覆盖。
11) 提供1个10/100/1000Base-T以太网上联端口，支持标准802.3 AF/AT/BT POE供电；
12) 提供1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电
13) 有国家权威机构测试报告或者第三方测试报告优先，复印件并加盖厂商公章。
（3） 无线控制器
1) 配置千兆电口数≥8，千兆光口数≥8个，10G万兆接口数≥2个，冗余电源。
2) 最大支持管理≥1200个AP，本次实配满足所有AP使用的无线授权
3) 控制器802.11转发性能≥40G 
4) 无线用户接入容量≥32K
5) 无线控制器需具备虚拟化功能，多台无线控制器可虚拟成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中。
6) 支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能。提供国家电子信息产品质量监督检验中心检测报告复印件并加盖厂商公章
7) 支持802.11k、802.11v协议，实现BSTM主动漫游切换请求指令。
8) 支持802.11w协议，实现防御Deauth供给。
9) 支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计，并支持无线应用QOS优先级的控制。
10) 支持防私设网关策略，防止地址解析欺骗策略。
11) 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络
12) 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响
13) 有国家权威机构测试报告或者第三方测试报告优先，复印件并加盖厂商公章。
（4） 技术服务
1) 提供完整的内、外网隔离无线网络覆盖实施方案，并根据方案完成全部落地实施。
2) 提供所投产品原厂三年质保及售后服务，提供原厂针对本项目的授权函和三年售后服务承诺函。
3) 本项目涉及我院核心业务组网，供应商应充分考虑系统建设的重要性和复杂度，保证业务的不间断运行，如造成业务宕机或其他故障影响前端窗口服务，我院保留追究法律责任的权利。
（5）  其它要求
最终方案以现场勘察结果为依据；中标后中标方需要根据招标方指定楼层安装布置实验层进行验证，验证测试通过后双方签署合同，如未通过测试，甲方有权废除此次招标，自行重新选择供应商；
3、 商务要求
1、 投标报价以人民币填列。
2、 投标人的报价应包括：设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终价格。
3、 供应商在西安本地设置有专业服务机构及服务团队，提供7*24小时响应支持。
4、 提供所投产品原厂三年质保及售后服务。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后1小时内响应，2小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过24小时。
5、 验收方法及标准按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及投标厂商标准对每一项技术、商务履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
6、 如双方不能在15个工作日内签订合同，院方有权废除本次招标，自行重新选择供应商；
7、 本次招标项目付款方式：投标方中标后，招标方关于该服务项目的合同款项分3个时间节点进行支付，首次付款时间为合同签署后，由中标方根据在实验楼层部署后验证结果提交方案，在该方案得到招标方信息部门确认和签字认可后向中标方支付合同款项金额的30%；第二次付款时间为项目实施完成提交验收报告，且得到招标方书面确认之后，招标方支付中标方合同款项金额的60%；第三次付款时间为合同执行满一年后，系统运行正常，且得到招标方书面确认之后，招标方支付中标方合同款项金额的10%。
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[bookmark: _Toc3930]第三章 投标书格式
[bookmark: 投标书格式]





（封面）正/副本




长安医院移动护理建设项目

投标书




服务商：___________________________________


（盖章）


二零二二 年 	月


1. [bookmark: 1.投标函]投标函

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ 	项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 		（姓名、职务）代表我方   （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。
五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
六、 我单位联系方式：
地	址： 	

传	真： 	

邮政编码： 	

投标人名称： 	（加盖公章）

法定代表人或代理人： 		（签字） 日期： 	年 	月 	日


2. [bookmark: 2.报价表][bookmark: 3.分项报价表]报价表


	
采购项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	
交货安装期：

	
付款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


3. 分项报价表

服务商名称：  	

	
序号
	
名称
	
规格型号
	
品牌
	技术参数
	
单位
	
数量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价人民币（大写）： 	
（小写）：￥ 	元






4. [bookmark: _GoBack][bookmark: 4.投标人基本情况表]投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日



5. [bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]技术和商务要求偏离表

服务商名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中   的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。






法定代表人或被授权代表签字： 	

投	标	单	位	公	章： 	

日	期： 	


6. [bookmark: 6.同类项目业绩一览表]同类项目业绩一览表

服务商名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


7. [bookmark: 7.服务商资格证明文件]服务商资格证明文件

服务商资质要求（加盖公章）：   
1、 投标商须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人，提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一营业执照）； 
2、 法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 财务状况报告：投标商近三年财务状况良好，无破产或资不抵债状况，提供2019至2021年度第三方审计的财务报告，若成立不足三年的提供自成立以来的审计报告，若成立不足一年的提供银行出具的资信证明。
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意连续三个月的缴纳社会保障金的证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；
6、 公司注册资金不低于500万，参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、 具有良好的履行服务能力、良好的经营业绩，提供至少2份近一年（2020年至今）系统集成业务单个合同不少于50万合同实施案例。
8. [bookmark: 8.法定代表人授权委托书]法定代表人授权委托书




本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （服务商地址）	的
（服务商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

服务商： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）




9. [bookmark: 9.声明]声明

项目名称： 	项 目 项目编号： 		
致：长安医院有限公司
我公司作为 	项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时  又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控  股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服  务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文  件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。  六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。特此声明。

投标人名称：	(加盖公章)
日	期：


10. [bookmark: 10.技术实施方案及承诺]技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员安排、实施计划、建设周期安排等内容。
（由服务商自行编写，格式自定。）











法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


11. [bookmark: 12.服务商认为需要补充的其它资料][bookmark: 11.售后服务及培训方案]售后服务及培训方案


（售后服务及培训方案，格式自定）













法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


12. 服务商认为需要补充的其它资料注：附产品资料等。
