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[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc460218646]第一章  招标公告
长安医院停车场无人值守项目进行邀请招标，欢迎符合资格条件的、有能力完成本项目的供应商参加投标。
1、 招标项目：
长安医院停车场无人值守项目
2、 项目编号：
CAYYCGB2022-11-2
3、 招标项目简介：
我院共有正规车位608个，每天出入院车辆2000多辆，其中员工和业务免费约600多辆，持临时卡券约10多辆，残疾、军、警、120、园林、垃圾车辆免费。出进通行有六个车道，北门、西门、南门各为一进一出两车道，现均使用的是深圳捷停车公司的设备硬件及软件管理智能收费系统，有线上扫码支付和线下现金支付等多种收费模式，现计划将原有设备更换为无人值守设备，投标人具备车道云托管的能力。
4、 项目资质要求及需提供的证明材料
1、 企业营业执照（三证合一）； 
2、 法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 投标人应提供2019至2021年度第三方财务审计报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注)，也可提供2019至2021年度投标人内部的财务报表复印件（包含资产负债表、利润表及现金流量表）；
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、 参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、 具有履行服务的能力、良好的经营业绩，近三年（2019年至今）具有类似服务业绩（提供不少于3例同等业务的实施案例，提供合同复印件等证明文件）；
8、 投标方必须具有电子与智能化工程专业承包资质二级或以上资质，需提供停车场系统软件相关证书及硬件检验报告；为保证系统的兼容性、可靠性和售后服务，停车场硬件设备（控制机、道闸、车牌识别仪等）及停车场管理软件要求选用同一品牌，
以上文件均提供复印件加盖企业公章。
5、 资格预审及领取标书时间
1、资格预审（报名）时间：2022年11月2日起至2022年11月5日止，每天8:00至17:00（节假日除外），各单位将报名资质（上述第四条提到相关文件）提交长安医院采购部进行资格审核。
2、招标文件领取方式：见下文《招标文件》自行下载或见长安医院官方网站（http://www.cacah.com/）。
六、投标文件的提交
1、提交投标文件的截止时间为2022年11月9日17时00分，地点为：西安市长安医院行政办公楼采购部办公室；
2、逾期送达的或未送达指定地点或未按照要求密封的投标文件，招标人将不予受理；
七、开标时间及地点
1、开标时间为：2022年11月10日(周四）14时30分，
2、开标地点为：长安医院行政办公区二楼会议室；
八、联系方式
联系人：吕老师       联系电话：029-86186572
联系人：张老师       联系电话：029-86186538
                  长安医院有限公司
                   二○二二年十一月


[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc1806170475]第二章  投标人须知

一、投标人须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	投标文件份数（实质性要求）
	正本1份、副本4份。

	2
	投标文件的印制和签署
	详见投标人须知“四、投标文件：第4点”

	3
	投标文件的包装、密封、标注
	详见投标人须知“四、投标文件：第5点”

	4
	供应商咨询、询问、质疑
	供应商询问和质疑由长安医院采购部负责答复。
联 系 人：张老师
联系电话：029-86186538



[bookmark: _Toc183582205][bookmark: _Toc183682342][bookmark: _Toc217446034]二、总  则
[bookmark: _GoBack]1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标项目。
1.2 本招标文件的最终解释权由招标人享有。招标文件中投标人参加本次招标活动应当具备的条件、招标项目技术、商务及其他要求以及评标细则及标准由招标人负责解释。
[bookmark: _Toc217390843][bookmark: _Toc217446036][bookmark: _Toc183582207][bookmark: _Toc183682344]2. 合格的投标人（实质性要求）
合格的投标人应具备以下条件：
2.1 具有独立承担民事责任的能力；
2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.6 法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc183682346][bookmark: _Toc217446038][bookmark: _Toc89075875][bookmark: _Toc77400779][bookmark: _Toc183582209]三、招标文件
招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（一）招标公告；
（二）投标人须知；
（三）采购内容及技术要求；
（四）投标文件格式；
[bookmark: _Toc183582214][bookmark: _Toc217446042][bookmark: _Toc77400780][bookmark: _Toc183682351][bookmark: _Toc89075876]四、投标文件
[bookmark: _Toc183582217][bookmark: _Toc217446048][bookmark: _Toc308164798][bookmark: _Toc183682354]1．投标文件的组成
 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
一、投标函；
二、报价表；
三、投标人基本情况表；
四、技术和商务要求偏离表；
五、同类项目业绩一览表；
六、法定代表人授权委托书；
七、声明；
八、实施方案及承诺；
九、投标人认为需要补充的其他资料。
2．投标报价
[bookmark: _Toc183682355][bookmark: _Toc183582218][bookmark: _Toc217446049][bookmark: _Toc308164799]2.1 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
2.2 投标人每种货物及服务内容可以允许有针对不同解决方案的多个报价，由招标人根据各投标人不同的方案综合评估后选择最终报价。但针对同一个服务和解决方案的报价在合同履行过程中是固定不变的，任何可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定及顺序修正：
（1）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3．投标文件格式
3.1 投标人应执行招标文件第四章的规定要求。
3.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
[bookmark: _Toc308164802][bookmark: _Toc183682362][bookmark: _Toc183582225][bookmark: _Toc217446052]4．投标文件的印制和签署
[bookmark: _Toc77400781][bookmark: _Toc183682363][bookmark: _Toc183582226][bookmark: _Toc89075877][bookmark: _Toc217446053][bookmark: _Toc308164803]    4.1 投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件。
    4.2 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
    4.3 投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。
    4.4 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。[注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。]
    4.5 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。
    4.6 投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）。
    4.7 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。（说明：招标文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的影印件。招标文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）
5. 投标文件的密封和标注
   5.1 投标文件正本、副本应密封包装（说明：投标文件正本、副本可单独封装，也可以封装在同一包装内）。
   5.2 每一个包装的最外层应标明项目名称、投标人名称，以及“开标时间之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。
5.3 投标文件未密封完好的，招标人应当拒收。
[bookmark: _Toc217446064][bookmark: _Toc308164810][bookmark: _Toc183582240][bookmark: _Toc183682377]五、签订及履行合同和验收
[bookmark: _Toc217446065][bookmark: _Toc308164811]1. 签订合同
1.1 中标人应在中标通知书发出之日起十日内与招标人签订合同。
1.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。
1.3 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
2. 合同分包
本项目不接受分包
3.合同转包
本项目不接受转包
[bookmark: _Toc217446066]4. 补充合同
合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。
六、投标人须知
我院自行确定中标人，不组建由外部人员参加的评标委员会；采用二次投标法、即在首次投标结束并公开开标后，要求全部投标单位在知悉其他投标人报价的情况下，进行第二次投标，投标人第一次报价与第二次报价偏差不能超过20%。
[bookmark: _TOC_250001]评标办法为综合评审，不承诺接受最低报价，有权拒绝或接受任何报价，若投标人存在异议，一切以我院的制度和解释为准。
[bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Toc1625822980]第三章  采购内容及服务要求

1、 项目需求
无人值守以智慧车行管理为切入，以车主为服务主体，无人值守、无现金化等需求，在提升车主停车体验的同时，助力停车场运营实现降本、提效、增收，达到省人、省事、省力、省心且安全、便捷、稳定的停车场智能化运营目的。
无人值守停车场整个包含：车场智能硬件设备、后台管家、运营、自助缴费、自助开票服务等。助力医院提升停车场管理及运营能力，提升车主停车体验，形成智慧线下与线上服务的闭环，打造 “互联网+”大背景下的智慧停车服务。
2、 建设需求
将西门、北门，南门升级为云托管，无人值守模式。
3、 招标范围
包含停车场无人值守项目的现场勘测、方案设计、软硬件安装调试、工程施工、质保、维护维保、云端24小时客服处理场内事务等服务。
4、 合作模式
 合作模式为设备免费投放，按车道收取服务维保费用，合作期内所有硬件设备、软件系统免费投放并免费升级，场内物料的制作免费投放安装。按照车道收取维护费用及无人值守运营管理费。收款方需提供等额的合法发票（合同期3-5年）。
5、 技术要求
设备类：
道闸
1、电源电压：220 V±10%；电机功率：200W；使用环境温度：-25℃～70℃；闸杆起落时间：1.5~2.5秒；数字及地感防砸双保险配合开闸优先功能；道闸过流保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏；（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查）                                                                 
▲道闸具备挡车功能和防砸车功能；具备应急开启/关闭；具备手动开启记录：未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开启挡车器，系统应自动记录发生时间、出/入通道号、操作员等信息；（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲设备具备开闸优先功能，当栏杆处于非放行状态，收到放行指令时，应立即运行到放行状态。
检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可由制造厂商预设，或单程运行时间可调节。（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲放行计数控制：设备具有放行计数控制功能，设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态。（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲机箱采用钢板制成；（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲系统具有应急放行功能：1.手动或借助辅助工具使栏杆处于“放行”状态；2.手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；3.电源断电后栏杆能够运行到“放行状态”。（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲直杆单程运行时间为1.7s（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲通行安全功能：1.车辆检测信号为有车时，处于放行状态的栏杆应不改变状态，处于“放行”状态转变为“禁行”状态的栏杆应停止运行或自动返回到“放行”状态；栏杆从放行状态向进行状态转变过程遇阻时，宜自动返回放行状态或停止运行；2.设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施；3.设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料；4.当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，则栏杆应停止动作。（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲电动机运转应有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，但不应仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，允许更换保险装置。（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
▲设备需通过GB/T 17626.2-2006严酷等级3的静电抗扰度试验、GB/T 17626.2-2008严酷等级3的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、2KV的浪涌（冲击）抗扰度试验和85℃±2℃，-25℃±3℃的高低温试验。（以公安部授权机构出具的检验报告复印件作为考评依据，并加盖投标人公章，原件备查。）
控制机
技术参数：
工作温度-25℃~70℃
储运温度-30℃~75℃
相对湿度≤95%，无凝露（常温下）
机柜专用优质碳素板材+安全玻璃，阻燃
产品防护等级 IP54以上
防雷级别达到三级防雷保护
静电等级满足GB/T17626.2规定的3级测试标准
USB接口支持USB接口直连，针孔摄像头（用于可视对讲）
用户存储容量20万
记录存储容量5万条
操作系统
硬件四核1.4GHz处理器、2GB内存、8Gbit存储器
效果灯光可由软件设置，动态显示七彩交互灯, 动态面板交互灯，更具科技动感
车牌识别支持双路协同识别，前后协同、左右协同
车牌识别率全天候≥99.7％
支持无牌车扫码
支持当面付，当面付距离 20cm-80cm
支持扫码付
支持远程托管
支持远程升级
支持外设备自组网
智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示，音量大小可自动调节，播报信息支持软件配置
标配工业级LCD显示屏，情景化图形的交互， 支持用户自定义带防眩光.
无牌车可扫动态码进出，临时车扫动态码缴费等功能。
支持网络可视对讲功能，远程业务托管支持纸币支付及纸票找零，提供标准AP支持第三方数据调取传送对接，多种通行套餐设定，月卡、免费卡、灰黑名单等。
月卡支持APP线上续费及线下前端续费。
管理软件：
1.信号牌自动识别
车辆驶近出入口时，系统自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别，识别率保证99%以上。
在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳牌的车牌自动识别能力。（具有国家级实验室软件测试报告，并提供复印件加盖公章证明）
符合GA/T 833-2016 机动车号牌图像自动识别技术规范。
能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。
控制机外壳满足户外使用，达到IP54要求，并提供国家安全安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告。
从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间≤1秒，并提供国家安全安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测报告。
1) 车辆信息记录
车辆信息包括车辆通行信息和车辆图像信息两类。
在车辆通过出入口时，牌照识别系统准确拍摄包含车辆前端、车牌的图像，并将图像和车辆通行信息传输给出入口控制终端，并可选择在图像中叠加车辆通行信息（如时间、地点等），准确记录车辆通行信息。
可提供车头图像（可包含车辆全貌），系统采用的抓拍摄像机，具备智能成像和控制补光功能，能够在各种复杂环境（如雨雾、强逆光、弱光照、强光照等）下和夜间拍摄出清晰的图片。
2) 信息提示
车辆在出入口被抓拍后，系统将进行相关信息提示，包含   语音提示、信息显示，车辆驶入、驶出时可以根据客户需要提示语音，收费金额显示，欢迎标语等。
3) 图片预览
系统支持在岗亭客户端对过车图片和信息实时显示，进出车辆自动匹配，图片预览支持按车道轮巡。
4) 车牌校正
系统支持通过人工在岗亭客户端上对识别异常的车牌进行修正，对无牌车进行人工匹配来确保系统工作正常。
5) 车辆缴费
支持通过现金、支付宝、微信等方式进行停车费的收缴。
6) 车辆管控
固定车辆：支持车牌识别比对正确，信息核实有效后，即可进场和出场，无需其他操作。
临时车辆：抓拍车牌并识别，将车辆信息记录在系统中，直接放行进场；出场时，缴清费用后，快速离场。
布控车辆：嫌疑车辆由系统自动在前端岗亭和中心产生报警，同时人工参与处理。
7) 无牌车管理
支持无牌车辆使用微信/支付宝扫码车道旁的二维码自主进出场和缴费。
8) 异常求助
系统支持任何车辆在遇到无法自助处理的情况时，通过入场车道或者出场车道的的呼叫按钮向中心求助。
9) 远程协助
停车场管理者可以通过本系统的中心客户端远程接听入场车道或者出场车道求助，做可视化对讲。可以对于车主的操作问题进行指导；可以对于识别错误问题进行远程修正；可以对于特殊车辆进行放。
10) 道闸控制功能
岗亭客户端支持远程控制电动挡车器启闭，方便操作人员管理和特殊控制需要。
11) 一户多车管理功能
支持一户多车的功能，若一个户主名下登记有多辆车，但是在这个停车场内该户主的车位数少于2车辆数。那么在这个户主名下车位已满的情况，还有固定车入场停车，这些后面入场的固定车将被认为是临时车进行收费。此功能用于规范一户多车的管理。
12) 车辆收费管理功能
系统支持对固定车辆、临时车辆、群组车辆等制定相应的收费规则，支持车辆出场时在岗亭通过车牌识别记录车辆进出时间并计算费用和收费，支持自助缴费。
13) 报警管理功能
当系统识别出来的车辆车牌不符合条件时，或者车牌在黑名单库时，岗亭或管理中心自动报警，提示工作人员进行检查。
14) 数据查询功能
可查询通行信息、场内车辆、操作日志、设备状态和收费金额等信息并输出完整的数据报表。
15) 统计报表功能
支持按停车场收费统计、车辆流量数据统计、临时车辆缴费统计、现金收费统计免费车辆统计等报表功能。
16) 数据上传功能
出入口过车数据自动上传中心，由中心集中存储和管理，支持前端数据缓存以及断点续传。
17) 权限设置和用户管理功能
为了实现系统的安全管理，系统对用户权限进行管理，主要具备如下功能： 
用户分两个级别：系统操作员、系统管理员，系统管理员可以添加、删除和修改系统操作员，并且可以分配用户权限。
用户权限包括：系统配置、卡片管理、车辆信息管理、布控/撤控、查询、统计。
系统配置包括：用户管理、出入口管理、车位管理、系统设置。
18）自助对账开票功能
提供全面的电子发票功能服务，实现快速通行，支持行业最大两家品牌（航信、百旺）和最新两家区块链电子发票，提供移动岗亭集中管控、财务对账（二次对账、财务稽核、监管资金）、报表中心（日报、月报、年报、异常分析、经营情况分析，监管收益等）及远程运维能力，在保障云托管运营有序开展的同时，随时随地、实时监管项目的运维、运营状况，确保车场项目良性运营、收益最大化。
高可靠性：
1）平均无故障运行时间：平台应具备全天候7*24小时无故障稳定运行。
2）平台应具有网管接口和故障告警功能，出现服务崩溃等故障现象时，应主动预警；
3）系统具有容错能力，在大并发、高连接数的情况下不会崩溃。出现问题时，能准确定位。
4）平台必须具备高度的安全机制，防止数据被篡改和丢失，保证业务和数据的安全，系统同时必须具备安全可靠的恢复与备份机制。
6、 应急管理要求
设备断网状态下，支持月卡车辆通过车牌脱机识别，实现车辆进出场管理。（须在技术方案中详细阐述）
设备断电状态下，支持通过移动端登录停车场管理系统实现对进出场车辆的管理。（须在技术方案中详细阐述）
7、 设备清单：
根据项目需求，投标人提供满足功能的设备及软件清单（须详细列表）。
无人值守服务将助力停车场运营方实现降本、提效、增收，达到省事、省力、省心且安全、便捷、稳定的停车场智能化运营目的。
降本：主要降低人力、资产、耗材（发票等）成本。
去人工：通过无人值守服务方案，最大化释放前端人力数量和工作量，大幅降低收银、对账等岗位的人力成本；
去岗亭：无需岗亭、空调、电脑等，可直接为客户节省高额资产投入；
推电票：减少购票、对账、核销及人工发放成本，同时提升用户体验和满意度。
提效：自助缴费、进出场的通行效率。
省时间：通过商家消费打折工具、电子优惠券、移动支付（含扫码/付款码/无感支付等），减少用户排队打折、排队缴费时间；
高流转：通过提前支付或无感支付减少出口排队缴费造成的拥堵情况，提高车场内部车流快速流转和通行效率。
车位增收：通过错峰停车（闲时月卡），实现闲置车位的共享利用、快速周转及收益分享；
堵漏增收：通过去人工、去现金方式彻底杜绝资金漏洞，帮医院停车场找回属于车场的隐性收入，实现堵漏增收。
利用智能识别、大数据、音视频、智能管理平台、智能运维平台等技术组成的智慧停车
智能前端：智能语音提醒、自定义情景，高清屏显，动态二维码，高安全性，支持可视对讲，一键呼叫指挥中心，支持支付宝/微信付款码/ETC扣费/现金缴费，全面额支持，二维码小票、电子发票、手机扫码找零，真正做到不开窗、不下车缴停车费。

[bookmark: _Toc624900432]第四章 投标文件格式

一、本章所指投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式一致的，评标小组将在评分时予以加分。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目需求的情况下，投标人可以不予填写， 但应当注明。
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投标文件封面格式
正本或副本




投标文件


项目名称：长安医院停车场无人值守项目


投标人名称：                         


日     期：       年       月      日











[bookmark: 投标书格式][bookmark: 1.投标函][bookmark: 3.分项报价表][bookmark: 2.报价表][bookmark: _Toc53407818]1.投标函
长安医院有限公司：
我方全面研究了“      项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方    （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
2、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
3、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
4、 投标有效期为从投标截止之日起120天。
5、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
6、 我单位联系方式：
地    址：                        
传    真：                        
邮政编码：                        
投标人名称：               （加盖公章）
法定代表人或代理人：               （签字）
日期：      年   月   日














[bookmark: 4.投标人基本情况表]2.报价表

	
项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	


	
收款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


























3.投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日

[bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]4.技术和商务要求偏离表

投标人名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：
1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。





法定代表人或被授权代表签字： 	

投标人： 	（公章）

日期： 	




[bookmark: 6.同类项目业绩一览表]5.同类项目业绩一览表

投标人名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、投标人应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

投标人： 	（公章）

日期： 	
[bookmark: 7.服务商资格证明文件]

[bookmark: 8.法定代表人授权委托书]6.法定代表人授权委托书



本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （投标人地址）	的
（投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

投标人： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）
[bookmark: 9.声明]7.声明

项目名称：                   项目
项目编号：                         
致：长安医院有限公司
我公司作为               项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近10年内不具有行贿犯罪记录。
七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
特此声明。

投标人名称：			(加盖公章)
日    期：               


[bookmark: 10.技术实施方案及承诺]8.实施方案及承诺

实施方案与保证承诺。
（由投标人自行编写，格式自定。）







法定代表人或被授权代表签字： 	

投标人： 	（公章）	

日期： 	
                            


9.投标人认为需要补充的其它资料

注：附相关资料等。

